**ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ – PARAMETRY TECHNICZNE  
SAMOCHODU OSOBOWEGO - ZMODYFIKOWANE**

Wykonawca:

………………………………....……………………………………………………………………………………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres, NIP)*

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry techniczne | Parametr wymagany przez Zamawiającego (elementy wyposażenia muszą stanowić wyposażenie fabryczne) | | | Oferowany samochód\* wykonawca wpisuje: TAK/NIE/WARTOŚĆ |
|  | Marka | | | | .............................................. |
|  | Model | | | | ………………………………………………….……. |
|  | Rok produkcji | | nie wcześniejszy niż 2021 | | …………… rok |
|  | Maksymalny przebieg | | do 15 000 km | | ……………………..km |
|  | **Typ nadwozia** | | **Kombi** | | **TAK/NIE** |
|  | Wymogi Europejskich Standardów Emisji Spalin w zakresie emisji zanieczyszczeń, tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów | | Norma dopuszczalnych emisji spalin dla standardu minimum Euro 6 | | TAK/NIE |
|  | 5-osobowy | | Tak | | TAK/NIE |
|  | Kolor nadwozia | | dowolny z palety oferty producenta ze wskazaniem na biały, szary | | Kolor……………………… |
|  | Skrzynia biegów | | automatyczna | | TAK/NIE |
|  | Układ | | spalinowy | | TAK/NIE |
|  | Silnik | | diesel | | TAK/NIE |
|  | Moc silnika [KM] | | min. 150 | | ………………… KM |
|  | Pojemność skokowa silnika [cm3] | | min. 1950 | | ……………… cm3 |
|  | **~~Pojemność bagażnika (bez złożonej kanapy) [dm~~~~3~~~~]~~** | | **~~min. 430~~** | | **~~…………….. dm~~~~3~~** |
|  | Wspomaganie układu kierowniczego | | Tak | | TAK/NIE |
|  | Kierownica | | po lewej stronie pojazdu | | TAK/NIE |
| regulacja kolumny kierowniczej w dwóch płaszczyznach | | TAK/NIE |
| wielofunkcyjna - umożliwiająca obsługę co najmniej radioodtwarzacza, telefonu | | TAK/NIE |
|  | Filtr kabinowy | | Tak | | TAK/NIE |
|  | Pasy bezpieczeństwa i zagłówki | | trzypunktowe pasy bezpieczeństwa oraz zagłówki dla wszystkich miejsc siedzących | | TAK/NIE |
|  | Drzwi | | min. 4 drzwiowy + klapa/drzwi przestrzeni bagażowej | | TAK/NIE |
| wszystkie drzwi przeszklone | | TAK/NIE |
|  | Poduszki powietrzne | | minimum przednie i boczne poduszki gazowe dla I rzędu (kierowca i pasażer) | | TAK/NIE |
|  | Lusterka zewnętrzne | | ustawiane i składane elektrycznie | | TAK/NIE |
| podgrzewane | | TAK/NIE |
| kierunkowskazy w lusterkach zewnętrznych | | TAK/NIE |
|  | Szyby i wycieraczki | | elektrycznie regulowane - opuszczane i podnoszone szyby drzwi przednich i tylnych | | TAK/NIE |
| wycieraczki z czujnikiem deszczu | | TAK/NIE |
|  | Klimatyzacja | | automatyczna min. dwustrefowa | | TAK/NIE |
|  | Centralny zamek (wszystkich drzwi pojazdu oraz klapy ) sterowany zdalnie | | Tak | | TAK/NIE |
|  | Fabryczne zabezpieczenie antykradzieżowe (np. autoalarm, immobilizer) | | Tak | | TAK/NIE |
|  | Fotele/siedzenia | | fotel kierowcy z regulacją min. w płaszczyznach góra-dół i przód-tył z płynną regulacją pochylenia oparcia siedzenia i regulacją podparcia lędźwiowego | | TAK/NIE |
| dzielona i składana tylna kanapa | | TAK/NIE |
| Środkowy podłokietnik | | TAK/NIE |
|  | Gniazdo 12V | | min. w konsoli centralnej, bagażnik | | TAK/NIE |
|  | Oświetlenie | | do jazdy dziennej w technologii LED | | TAK/NIE |
| przeciwmgłowe przednie z oferty producenta pojazdu | | TAK/NIE |
| światła mijania | | TAK/NIE |
| oświetlenie przestrzeni bagażowej | | TAK/NIE |
|  | Multimedia | | system multimedialny wyposażony min. w radioodbiornik z obsługą stacji radiowych w technologii cyfrowej (DAB)+ | | TAK/NIE |
| kolorowy monitor - ekran dotykowy o przekątnej min. 8” w desce rozdzielczej pojazdu | | TAK/NIE |
| Bluetooth | | TAK/NIE |
| systemem nagłośnienia min. 4 głośniki | | TAK/NIE |
| port USB | | TAK/NIE |
| interfejs Android i Apple | | TAK/NIE |
| nawigacja | | TAK/NIE |
|  | Kolorowy wyświetlacz wskaźników | | Tak | | TAK/NIE |
|  | System stabilizacji toru jazdy | | Tak | | TAK/NIE |
|  | Asystent pasa ruchu | | Tak | | TAK/NIE |
|  | Układ hamulcowy wyposażony w układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania | | Tak | | TAK/NIE |
|  | Elektryczny hamulec postojowy | | Tak | | TAK/NIE |
|  | System reagowania w razie ryzyka zderzenia czołowego/ unikania kolizji czołowych/ wykrywania przeszkód | | Tak | | TAK/NIE |
|  | Tempomat | | Tak | | TAK/NIE |
|  | System automatycznego powiadamiania ratunkowego | | Tak | | TAK/NIE |
|  | Tylne i przednie czujniki parkowania | | Tak | | TAK/NIE |
|  | Relingi dachowe | | Tak | | TAK/NIE |
|  | Wykończenie wnętrza | | tapicerka skórzana lub materiałowa | | TAK/NIE |
| lusterka i podświetlenie w osłonie przeciwsłonecznej I rzędu (kierowcy i pasażera) | | TAK/NIE |
| dywaniki podłogowe welurowe lub gumowe I i II rzędu siedzeń | | TAK/NIE |
|  | Koła i ogumienie | | komplet 4 kół ze stopów lekkich min. 17” z ogumieniem letnim z oferty producenta. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania opon całorocznych lub wielosezonowych. Opony muszą być fabrycznie nowe i homologowane. Zamawiający nie dopuszcza opon bieżnikowanych. Opony nie mogą być starsze niż pojazd | | TAK/NIE |
| pełnowymiarowe koło zapasowe identyczne z kołami (obręcz + opona) lub koło dojazdowe zgodnie z ofertą handlową producenta pojazdu lub zestaw naprawczy | | TAK/NIE |
|  | Wyposażenie dodatkowe | | trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację | | TAK/NIE |
| kamizelka odblaskowa ostrzegawcza (spełniająca normę europejską EN 471) | | TAK/NIE |
| dwie ramki pod tablicę rejestracyjną zamontowane na pojeździe. Na ramkach nie mogą znajdować się żadne napisy | | TAK/NIE |
| Kompletny zestaw podręcznych narzędzi przewidziany przez producenta, w którego skład wchodzi, co najmniej: podnośnik samochodowy dostosowany do masy pojazdu oraz klucz do kół. | | TAK/NIE |
| gaśnica typu samochodowego o masie środka gaśniczego 1 kg., posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP | | TAK/NIE |
| apteczka samochodowa z pełnym wyposażeniem wg wymagań UE, normy DIN13164 lub DIN 13164 PLUS | | TAK/NIE |
| etui na dokumenty kierowcy | | TAK/NIE |
|  | **Napęd** | | **4x4** | **TAK/NIE** | |

\*należy wprowadzić dane dot. oferowanego pojazdu, umożliwiające Zamawiającemu porównanie parametrów oferowanego pojazdu z parametrami jakich oczekuje Zamawiający